一般硬盘接口类型：IDE, SATA, SCSI

CPU接口有：针脚式，触点式

内存各代参数：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 主频 | 电压 |
| DDR1 | 400 | 2.5 |
| DDR2 | 800-667-533 | 1.8 |
| DDR3 | 1067-1333-1600 | 1.5 |
| DDR4 | 2133 | 1.2 |

显卡输出接口类型：VGA, DVI, HDMI (接显示器上)

显卡总线接口 PCI-E16X (接主板上)

服务器上必备光驱

主板上一般靠输出设备的为正极

彩色线一般为正极，黑白线一般为负极

北桥：cpu，硬盘，内存

南桥：输入，输出，扩展槽